**OGŁOSZENIE**

**Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach**

**95-040 Koluszki**

**Lisowice 13**

**ogłasza przetarg pisemny ofertowy na częściową wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku administracyjno - mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.**

**Forma przetargu – pisemny ofertowy (zamówienie poniżej 14.000 EURO)**

**Kryteria oceny ofert:**

**Cena - 100%**

**Termin składania ofert upływa 17.06.2010 r. o godz. 1000**

**Miejsce składania ofert – sekretariat DPS w Lisowicach,**

**95- 040 Koluszki, Lisowice13,**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.06.2010 r. o godzinie 1130 w siedzibie DPS**

 **– sekretariat.**

**Uczestnikami przetargu mogą być podmioty uprawnione do występowania**

**w obrocie prawnym.**

 **Regulamin przetargu do odbioru w siedzibie DPS w Lisowicach oraz na stronie internetowej** [**www.dps-lisowice.4bip.pl**](http://www.dps-lisowice.4bip.pl) **. Szczegółowe informacje, druki ofert i projekt umowy do odbioru w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach (w sekretariacie).**

**tel. (44) 714 18 76**

**DPS w Lisowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.**

 **Lisowice, dn. 10.06.2010r.**

**REGULAMIN**

w sprawie: **przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na częściową wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku administracyjno – mieszkalnym**

**Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.**

Przedmiotem przetargu jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowejw budynku administracyjno – mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, 95-040 Koluszki, Lisowice 13.

**§ 1.**

**Wymagania:**

1. **Współczynnik przenikania dla okien max 1,5**
2. **Wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację.**
3. **System z uszczelnieniem.**
4. **Współczynnik przenikania dla drzwi max 2,6**
5. **Klamka z kluczykiem.**
6. **Kolor biały.**
7. **Ilość 28 okien i 1 sztuka drzwi.**

**Zamówienie obejmuje:**

1. **Dostawę stolarki okiennej i drzwiowej z PCV**
2. **Demontaż starych okien drewnianych i drzwi, montaż nowych.**
3. **Wykonanie obróbki ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych.**
4. **Montaż parapetów wewnętrznych (nakładek).**
5. **Parapety zewnętrzne pozostają stare.**
6. **Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania.**
7. **Usunięcie gruzu będącego wynikiem prowadzonych robót.**

**§ 2.**

Uczestnikami przetargu mogą być podmioty uprawnione do występowania w obrocie prawnym.

**§ 3.**

Wykonawca zainteresowany postępowaniem przedkłada ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem **,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"** (wykonaną na podstawie osobistego obmiaru i formularza ofertowego.)

**§ 4.**

1. Materiały i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
2. Oferent dokonuje na własny koszt i ryzyko, dokładnego pomiaru stolarki okiennej i drzwiowej.

**§ 5.**

1. Wymagany okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

2. Należy zastosować VAT 7 % (właściwy dla budynków wg PKOB klasa 1130).

**§ 6.**

Złożenie 1 oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

**§ 7.**

Wykonawca, który wygra przetarg ma obowiązek zawrzeć umowę w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wygraniu przetargu oraz dostarczyć oryginał lub kopię potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.

**§ 8.**

Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

oznakowanie miejsca i czasu przetargu,

1. imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej,
2. zestawienie ofert,
3. wysokość oferowanych cen,
4. dane wyłonionego wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru.

 Zatwierdzam:

 Ryszard Hejchman

 Dyrektor DPS w Lisowicach